МУРМАНСКИЙ

ТРАНСПОРТНЫЙ

ФИЛИАЛ



|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  | Начальник управления ПБ, ОТиЭ |
|  | Мурманского транспортного филиала |
|  | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
|  | **111111111111111** |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Ружицкий |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**НА ПОСТАВКУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И СИЗ.**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

1. Приведенные в настоящем Техническом задании номенклатурные обозначения (марка, тип) и ГОСТы, ТУ указывают на требуемые Заказчиком технические характеристики и параметры продукции. Участник может представить в своем Предложении продукцию с эквивалентными номенклатурными обозначениями (иной маркировкой) и иными ГОСТами, ТУ при условии, что предлагаемая им к поставке продукция будет равноценна или превосходить качественные и технические характеристики продукции, указанные Заказчиком в настоящем Техническом задании.

2. Поставляемая продукция, успешно прошедшая опытно-промышленные испытания (ОПИ) должна быть ранее не использованной. Дата выпуска всей продукции должна быть не более 6 месяцев до даты поставки.

3. При оформлении товарных накладных в обязательном порядке должны быть указаны размерные характеристики.

4. В товарных накладных наименование средств индивидуальной защиты должно строго соответствовать наименованию, указанному в Техническом задании

5. На продукцию (куртка, костюм защиты от воды, костюм от ОПЗ, костюм для защиты от повышенных температур,) должн быть нанесен логотип в соответствии с корпоративным стилем (рис.1). На спине размер 240×101 мм «Норникель/Мурманский транспортный филиал», на левом нагрудном кармане 80 мм х 34 мм «Норникель», на правом нагрудном кармане 80 мм х 34 мм «Я за безопасный труд» (Приложение). основа — плотный материал белого цвета, нанесение фирменного блока — максимально совпадающему с фирменным синим.





Рис. 1

**Приложение**


## Логотип компании большой


*(размер 240×101 мм)*



## Логотип компании малый

*(размер 80×34 мм)*

**

****