**Квалификационные требования к контрагентам (разместить на сайте):**

1. Претендент и/или привлекаемый им субподрядчик/соисполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации:

**1.1.** не менее 2 рабочих/специалистов (слесарей электромехаников, или 1 слесаря ремонтника и 1 электрика) **(подтверждается выпиской из штатного расписания, а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства);**

1. Наличие у Претендента и/или привлекаемых им субподрядчиков/соисполнителей опыта выполнения работ по диагностированию компрессоров за 2 года общей стоимостью исполненных договоров от 500 тыс. рублей без НДС. (**подтверждается Формой №3 приложения №3 к приглашению с приложением подтверждающих документов (копии договоров и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 или иных актов, подтверждающих выполнение работ согласно договору), а в отношении опыта привлекаемого субподрядчика/соисполнителя также Формой 1а);**

**Подрядная организация обязуется:**

Для исключения случаев производственного травматизма при выполнении работ на объектах АО «Кольская КМК»:

1. Пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в департаменте промышленной безопасности на ЦКПП «Северная» г. Мончегорск;
2. Предоставить копии приказов (распоряжений) подрядной организации о назначении ответственных лиц при производстве работ на опасных производственных объектах;
3. Самостоятельно закупить необходимое количество замков и бирок (в соответствии с требованиями стандарта СТП СУОТи ПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии») у сторонних изготовителей за собственные средства.
4. Пройти обучение, проверку знаний и обеспечить выполнение персоналом подрядчика требований стандартов:

* СТП СУОТи ПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии»;
* [М КГМК 138-01-2024](https://pssm.nornik.ru/?type=card&cid=ALSFR-7fca32a0-f12b-4fb7-a5f9-2d81db4bc00a&query=138-01-2024) Методика применения нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности в АО «Кольская ГМК»
* П 138-07-2023 «Положение о порядке оповещения, регистрации, учета и расследования происшествий в области производственной безопасности в АО «Кольская ГМК»;
* Методика М 138-45-2022 проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в АО «Кольская ГМК»;
* СТП СУОТиПБ 48200234-090-2023 «Управление рисками по охране труда и промышленной безопасности»;
* СТП СУОТиПБ 48200234-102-2021 «Работа на высоте»;
* СТП СУОТи ПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии»;
* СТО КИСМ 121-215-2022 «Система управления безопасностью дорожного движения в ПАО «ГМК «Норильский никель»;
* [М КГМК 138-13-2024](https://pssm.nornik.ru/?type=card&cid=ALSFR-d7f40707-5cd9-45e4-b743-103192c48178&query=138-13-2024) «Методика управления подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Кольская ГМК»
* СТП СУОТиПБ 48200234-085-2024 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и требования к специальной одежде, специальной обуви и другим средствам индивидуальной защиты для работников;

1. Знать и выполнять требования Кардинальных (ключевых) правил для передела Компании, в котором выполняются работы;
2. При производстве работ знать и выполнять требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
3. При производстве работ на пл. Мончегорск обеспечить работников личными противогазами и обеспечить наличие противогазов у работников при выполнении работ, ознакомить работников с действиями при возникновении аварии с выделением хлора;
4. При выполнении работ, связанных с использованием газобаллонного оборудования, обеспечить наличие и установку на территории подразделения, на котором выполняются работы, специальных устройств (клеть, будка и т.п.) для хранения газобаллонного оборудования;
5. Разработать план безопасного выполнения работ в соответствии с приложением «Д» методикой М КГМК 138-13-2024 «Методика управления подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Кольская ГМК»;
6. При возникновении аварии, ЧС или пожара подрядчик обязан сообщить об этом по телефону 8(81554) 3-59-02 дежурному Печенгского отделения Аварийно-спасательной службы АО «Кольская ГМК».

**И.о.главного механика**

**-начальник УГМ ДПА Е.Н. Абрашкин**

**Начальник отдела промышленной безопасности**

**УМиРПБиОТ ДПБ В.В. Колесников**