
****

**Техническое задание**

**Установка пешеходного настила на ж/д пути**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Общие данные** | |
| 1.1 | Наименование организации | Быстринский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 1.2 | Место провидения работ | Забайкальский край, п. Газимурский Завод, железнодорожная станция Газимурский Завод |
| 1.3 | Виды выполняемых работ | Обустройство пешеходного настила на деревянном основании с прорезиненным покрытием по железнодорожным путям для организации маршрута служебного прохода на железнодорожной станции.  В стоимость включены все сопутствующие расходы Подрядчика.  Проживание работников на территории железнодорожной станции Газимурский завод обеспечивает Заказчик за свой счет (за исключением питания. |
| 1.4 | Оплата выполненных работ | Форма оплаты безналичный расчет, на расчетный счет исполнителя. Условия оплаты: без аванса, по факту подписанных актов выполненных работ, отсрочка платежа 30 к.д. |
| 1.5 | Срок производства работ | С даты подписания договора |
| **2** | **Требования** | |
| 2.1 | Объём работ | Длинна- 260м, ширина-1м, высота- 0,28 м. Укладка и закрепление прорезиненного покрытия на поверхности настила. |
| 2.2 | Требование к поставке материалов и оборудования | Подрядчик, полностью обеспечивая поставку материалов и оборудования, необходимые для изготовления и укладки пешеходного настила согласно п.2.1.  Брус обрезной 150х150 мм,  Доска обрезная 150х50 мм,  Резиновое покрытие уличное морозостойкое, толщина изделия 10 мм. |
| 2.3 | Очистка строительной площадки | Подрядчик обязан немедленно убрать/удалить со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные здания и сооружения, которые больше не требуются для производства работ. |
| 2.4 | Требования по предоставлению сметы на выполняемый объём работ | Не требуется |
| **3** | **Требование к исполнителю** | |
| 3.1 | Наличие необходимых допусков разрешений | В соответствии с законодательством РФ |
| 3.2 | Характеристика подрядной организации | Персонал подрядчика, должен быть аттестован в соответствии с требованиями правил и инструкций по техники безопасности |
| **4** | **Гарантийный срок** | |
| 4.1 |  | Гарантийный срок на смонтированный пешеходный настил устанавливается не менее 6 месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ/оказанный услуг. |

Фото смонтированного пешеходного прохода:

