**Квалификационные требования к контрагентам (разместить на сайте):**

1. Претендент и/или привлекаемый им субподрядчик/соисполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации:

1.1 **не менее 10** рабочих для выполнения работ **(подтверждается выпиской из штатного расписания, а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства)**;

1.2 **не менее 2 ИТР** **(подтверждается выпиской из штатного расписания,** **а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства) одновременно** аттестованных в области охраны труда согласно постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 **(подтверждается копиями действующих документов об аттестации) и промышленной безопасности согласно приказу Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285 и Постановления правительства РФ от 13.01.2023 № 13 (подтверждается копией протокола об аттестации в области ПБ,** **а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства)**:

- Общие требования охраны труда;

- А1 Общие требования промышленной безопасности.

1.3 **не менее** **1** специалиста по охране труда (ОТ), для обеспечения личного контроля по организации и проведению работ в области охраны труда, указанных в техническом задании. **(подтверждается: выпиской из штатного расписания, копией приказа о назначении ответственного по охране труда, копией диплома о высшем образовании по профилю «Охрана труда» или «Техносферная безопасность», либо копией документа о профессиональной переподготовке в сфере «Охрана труда» в количестве не менее 256 ч. обучения)**;

1.4 **рабочие 1 или 2 группа – не менее 5 (пяти), 1 ИТР -2 группы и 1 ИТР – 3 группы** аттестованных по безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте, **(подтверждается выпиской из штатного расписания, а также копиями протоколов, а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства)**;

1. Наличие у Претендента и/или привлекаемых им субподрядчиков/соисполнителей опыта выполнения общестроительных работ **за последние 4 года общей стоимостью от 45 млн. рублей** **без НДС.** (**подтверждается Формой №3 приложения №3 к приглашению с приложением подтверждающих документов (копии договоров и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 или иных актов, подтверждающих выполнение работ согласно договору), а в отношении опыта привлекаемого субподрядчика/соисполнителя также Формой 1а)**.
2. Наличие у Претендента и/или привлекаемых им субподрядчиков в собственности или на другом ином законном основании оборудования, техники и приспособлений необходимых для проведения демонтажа:

- стрелового грузоподъёмного крана с высотой подъёма груза не менее 30 м. грузоподъёмностью не менее 10 тн.

**(подтверждается копиями документов, подтверждающих право собственности (паспорт/ОС-6) либо договор аренды технических средств/оборудования со сроком окончания не менее (срока окончания работ))**

1. Претендент и/или привлекаемый субподрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области **строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства** (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, объектов использования атомной энергии), согласно Градостроительного кодекса РФ с уровнем ответственности, установленным, исходя из размера взноса, внесенного в компенсационные фонды:

- возмещения вреда;

Уровень ответственности должен превышать или быть равным стоимости работ согласно ценовому предложению, указанному поставщиком в КП/ТКП на участие в закупочной процедуре. (Подтверждается письмом в свободной форме, с указанием ссылки на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций в области (строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства);

1. Наличие у Претендента и/или привлекаемых им субподрядных организаций лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживания отходов IV класса опасности и осуществляемых в составе лицензии видов работ **на сбор, транспортирование и утилизацию отходов IV класса опасности отходов**, с перечнем ФККО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО |
|
| 1 | 2 | 3 |
| **IV класс опасности:** | | |
| 1 | Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений | 8 29 171 11 71 4 |

**(подтверждается копией лицензии с приложениями или выпиской из реестра лицензий или ссылкой на реестр лицензий, размещенной в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и/или договором с субподрядной организацией на выполнение соответствующих работ с предоставлением копии лицензии с приложениями).**

**До начала выполнения работ**:

1. Пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в департаменте промышленной безопасности.
2. Предоставить копии приказов (распоряжений) подрядной организации о назначении ответственных лиц при производстве работ на опасных производственных объектах;
3. Пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (при выполнении работ на высоте в соответствии с приказом от 16.11.2020 №782н);
4. Пройти в Департаменте промышленной безопасности проверку на стенде тренажере по применению практических навыков выполнения работ на высоте.
5. Пройти проверку знаний М КГМК 138-01-2024 «Методики применения нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности в АО «Кольская ГМК»;
6. Пройти проверку знаний корпоративных стандартов и положений:

- СТП СУОТиПБ 48200234-085-2024 «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и требования к специальной одежде, специальной обуви и другим средствам индивидуальной защиты для работников;

- П 138-07-2023 «Положение о порядке оповещения, регистрации, учета и расследования происшествий в области производственной безопасности в АО «Кольская ГМК»;

- Методика М 138-45-2022 проведение работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в АО «Кольская ГМК»

- СТП СУОТиПБ 48200234-090-2023 «Стандарт предприятия Система управления охраной труда и промышленной безопасностью УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»;

- СТП СУОТиПБ 48200234-102-2021 «Работа на высоте»;

- СТП СУОТиПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии»;

- СТО КИСМ 121-215-2022 Стандарт организации Система управления безопасностью дорожного движения в ПАО «ГМК «Норильский никель»;

- СТП СУОТиПБ 48200234-094-2023 Порядок организации проведения огневых работ на объектах АО "Кольская ГМК"»

- М КГМК 138-13-2024 Методика управления подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Кольская ГМК»;

7. Подтвердить наличие других областей аттестации согласно приказу Ростехнадзора от 09.08.2023 №285 для безопасного ведения работ.

**Подрядная организация обязуется:**

8. При разработке ППР/ТК руководствоваться Методикой по разработке и составлению проектов производства работ АО «Кольская ГМК» М КГМК 138-30-2024.

9. Для исключения случаев производственного травматизма при выполнении работ на объектах АО «Кольская КМК»,

- обеспечить выполнение персоналом подрядчика требований стандарта СТП СУОТиПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии»;

- самостоятельно закупить необходимое количество замков и бирок (в соответствии с требованиями стандарта СТП СУОТиПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии») у сторонних изготовителей за собственные средства.

10. Знать и выполнять требования Кардинальных (ключевых) правил для передела Компании, в котором выполняются работы.

11. При производстве работ знать и выполнять требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

12. При выполнении работ, связанных с использованием газобаллонного оборудования, обеспечить наличие и установку на территории подразделения, на котором выполняются работы, специальных устройств (клеть, будка и т.п.) для хранения газобаллонного оборудования.

13. Разработать план безопасного выполнения работ в соответствии с приложением «Ж» методики М КГМК 138-13-2024 "Методика управления подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Кольская ГМК» Приложение «Ж».

14. Наличие в штате Претендента или по договору ГПХ не менее 1 специалиста по охране труда (ОТ), для обеспечения личного контроля в области охраны труда по организации и проведению работ, указанных в техническом задании. Квалификация данного специалиста подтверждается: выпиской из штатного расписания или копией договора ГПХ; копией приказа о назначении ответственного по охране труда; копией диплома о высшем образовании по профилю «Охрана труда» или «Техносферная безопасность», либо копией документа о профессиональной переподготовке в сфере «Охране труда» в количестве не менее 256 ч. обучения.

15. При возникновении аварии, ЧС или пожара подрядчик обязан сообщить об этом по телефону 8-815-54-3-59-02 в ПОГВ АСС АО «Кольская ГМК».

И.о. Главного механика – начальник УГМ ДПА Е.Н. Абрашкин

Согласовано:

Заместитель генерального директора

по промышленной безопасности и экологии

- директор департамента Н.В. Платонова