**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по ремонту гидравлических узлов

Дробилки Metso HP500

обогатительной фабрики ООО «ГРК «Быстринское»

Чита 2025 г.

Содержание

[1. Вводная часть 4](#_Toc193784588)

[1.1.Наименование работ. 4](#_Toc193784589)

[1.2.Место нахождения Заказчика 4](#_Toc193784590)

[1.3.Термины и определения 4](#_Toc193784591)

[2.Работы и требования к их выполнению 5](#_Toc193784592)

[2.1.Объем выполняемых работ 5](#_Toc193784593)

[2.2.Требования к выполнению работ 5](#_Toc193784594)

3.Требования к претендентам 6

[4. Требования к оформлению и содержанию технико-коммерческого предложения](#_Toc193784595) 6

Приложения:

Приложение 1 – Фото Гидродвигатель в сборе;

Приложение 2 – Фото Гидроцилиндры

# **Вводная часть**

# **1.1. Наименование работ.**

В рамках проводимого конкурса ООО «ГРК «Быстринское» предлагает Выполнение работ по ремонту гидравлических узлов: Гидродвигателя и Гидроцилиндров дробилки Metso HP500 Обогатительной фабрики.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Каталожный номер** | **Кол-во** |
| 1 | Гидродвигатель в сборе | SN208715 | 1 шт. |
| 2 | Гидроцилиндр зажимного кольца | 1094280065 | 48 шт. |

# **Место нахождения Заказчика**

Быстринский ГОК территориально расположен в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края в 12 км юго-восточнее села Газимурский Завод. Удаленность от административного центра 550 км (200 км по трассе Чита-Хабаровск, 350 км улучшенная грунтовая дорога). Движение автотранспорта по ней возможно круглогодично, в весенне-летний период возможно ограничение движения большегрузной техники по грунтовой дороге.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Приисковая» составляет 200 км (150 км грунтовой и 50 км асфальтированной дороги). Также осуществляется рабочее движение по железной дороге от станции «Борзя» до станции «Газимурский завод».

# **Термины и определения**

В настоящем техническом задании используются следующие термины и определения:

* + 1. **Заказчик:** сторона договора подряда, которая дает задание подрядчику на выполнение работ по ремонту гидравлических узлов: Гидродвигателя и гидроцилиндров дробилки Metso HP500 Обогатительной фабрики.

**1.3.2. Подрядчик:** юридическое лицо, осуществляющее работы согласно п. 1.1 настоящего Технического задания, на основании заключенного договора.

**1.3.3. Оборудование:** оборудование обогатительной фабрики, указанное в пункте 1.1, принадлежащие ООО «ГРК «Быстринское».

**1.3.4. Работа:** комплекс технических операций и организационных действий по ремонту гидравлических узлов: гидродвигателя и гидроцилиндров дробилки Metso HP500 Обогатительной фабрики.

# **Работы и требования к их выполнению**

# **2.1. Объем выполняемых работ**

Подрядчик обеспечивает выполнение работ по ремонту гидравлических узлов: Гидродвигателя и гидроцилиндров дробилки Metso HP500 Обогатительной фабрики, фотографии оборудования представлены в приложениях №1, №2 к Техническому заданию.

# **Требования к выполнению работ**

**2.2.1.** Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме выполнить работы в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием и Договором.

**2.2.2**. Работы по ремонту включают в себя все необходимые мероприятия и воздействия для получения конечного результата, отвечающего требованиям гарантийного срока:

* Ремонт гидродвигателя (диагностика, разборка, очистка, замена изношенных деталей, сборку и проверку на стенде и т.д.);
* Ремонт гидроцилиндров (восстановление поверхностей штока и гильзы, проушин, гильз, крышек и уплотнений и т.д.).

**2.2.3.** Результатом приемки выполненных работ считать подписанный с обоих сторон Акт выполненных работ. Прием восстановленных деталей происходит на площадке ГРК Быстринский, Газимурский завод.

**2.2.4.** В случае неудовлетворительного выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчик устранения несоответствий и повторного проведения работ.

**2.2.5.** Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности согласно требованиям действующего законодательства, в процессе выполнения работ.

**2.2.6.** Подрядчик обязан соблюдать требования правил, нормативно-технической и методической документации, предусмотренной при выполнении работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

**2.2.7.** Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их выполнения в срок.

**2.2.8.** Работы производятся с использованием сертифицированных качественных материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

**2.2.9**. Транспортировка Оборудования до места выполнения работ и обратно осуществляется силами и за счет Заказчика.

**2.2.10.** Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Акта выполненных работ.

**2.3. Период выполнения работ**

Начало выполнение работ по ремонту гидравлических узлов: Гидродвигателя и гидроцилиндров дробилки Metso HP500 Обогатительной фабрики осуществляется после подписания Договора. Окончанием Договора будет считаться дата приемки выполненных работ по Договору, но не позднее 31.12.2025 г.

Приложение 1 к Техническому заданию:



Приложение 2 к Техническому заданию:

