**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на техническое обслуживание и ремонт спортивных тренажеров в тренажерном зале ФОК на территории вахтового поселка**

**для ООО «ГРК «Быстринское»**

**1. Наименование работ:** техническое обслуживание и ремонт спортивных тренажеров в тренажерном зале Физкультурно-Оздоровительного комплекса на территории вахтового поселка Быстринского ГОКа.

**2. Место выполнения работ:** Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории вахтового поселкаБыстринского ГОКа, территориально расположенного в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края в 12 км юго-восточнее села Газимурский Завод.

Удаленность от административного центра 550 км (200 км по трассе Чита-Хабаровск, 350 км улучшенная грунтовая дорога).

**3. Заказчик**: ООО «ГРК «Быстринское»

**4. Сроки и объем работ** – Трехразовое техническое обслуживание и ремонт спортивного оборудования с даты подписания договора по 31.12.2026г.

Ориентировочно:

Ремонт спортивного оборудования:

1) Октябрь 2025г

ТО Спортивного оборудования на 2026г:

1) Март 2026г

2) Октябрь 2026г.

**5. Параметры выполнения работ**:

- Материалы и запасные части для ТО и ремонта предоставляет Исполнитель.

- Количество тренажеров и оборудования подлежащих техническому обслуживанию – 47 шт.;

- Перечень спортивного оборудования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код** | **Наименование** | **Количество** |
|  | PG04-NBV000 | ADJUSTABLE BENCH | 4 |
|  | DEK6EUTAN00BT00E | RUN EXCITE 600 CE UNITY | 2 |
|  | DJK03DTAN00EANR1 | SKILLMILL Connect | 1 |
|  | DEC83UTANNABT00E | BIKE EXCITE 1000 P UNITY | 1 |
|  | DED83UTANNABT00E | RECLINE EXCITE 1000P UNITY | 1 |
|  | DJR0NDTANEAEANR1 | SkillRow | 2 |
|  | DEF83UTAN00BT00S | VARIO EXCITE 1000 P UNITY | 1 |
|  | DE583UTAN00BT00E | SYNCHRO EXCITE 1000P UNITY | 1 |
|  | MB910N0-ANV0GGGK | KNEELING EASY CHIN DIP | 1 |
|  | MB87CN0-ANV0GG0K | CABLE STATIONS CONNECTOR | 1 |
|  | PG05-NBV000 | LOWER BACK BENCH | 2 |
|  | PG01-NBV000 | OLYMPIC INCLINE BENCH | 1 |
|  | MB82NN0-AN00GG00 | Multipower | 1 |
|  | PG03-NBV000 | ADJUST DECLINE/ABDOMIN. CRUNCH | 1 |
|  | MJ05E-ANNRNRE  A0000715-ANGZE | OMNIA 8  OMNIA8 GROUP PACK | 2 |
|  | D92CBNE0-DM02NRA | Group Cycle ANT+ Grey | 1 |
|  | D92CBNE0-DL02NRA | Group Cycle ANT+ Yellow | 8 |
|  | E0202V16-ANS | UNITY SELF EXCITE HDMI | 2 |
|  | MNAPNC1NAN2RAN10 | LEG PRESS 900 | 1 |
|  | MNPPNC1NAN2RAN10 | ABDUCTOR 900 | 1 |
|  | MNJPNC1CAN2RAN10 | LEG EXT 900 | 1 |
|  | MNTPNC1CAN2RAN10 | PECTORAL 900 W | 1 |
|  | MNHPNC1CAN2RAN10 | Low Row 900 | 1 |
|  | MNBPNC1CAN2RAN10 | AB CRUNCH 900 W | 1 |
|  | MNQPNC1NAN2RAN10 | ADDUCTOR 900 W | 1 |
|  | DJJAEUATAN00EA0S | SKILLRUN UNITY 7000 | 1 |
|  | MNUPNC1CAN2RAN10 | PRONE LEG CURL 900 | 1 |
|  | DJC03CAAN02EANRE | SKILLBIKE | 1 |
|  | A0000761-NB | Half Rack | 1 |

**Технические характеристики спортивного оборудования** отражены в приложении №1 к Техническому заданию.

**6. Условия взаимодействия Заказчика и Исполнителя**

**6.1.** Исполнитель обеспечивает выполнение требований Заказчика в части соблюдения персоналом на объектах Заказчика общих требований для поддержания согласованности и взаимопонимания, а также соблюдения им правил техники безопасности и корректного поведения.

**6.2.** При нахождении на объектах Заказчика или использовании средств, оборудования или транспортных средств, предоставляемых Заказчиком, персонал Исполнителя, субподрядных организаций и поставщиков должен соблюдать все процедуры, правила и предписания Заказчика относительно применения оборудования, соблюдения требований к охране труда и технике безопасности, конфиденциальности, форме одежды, общему кодексу поведения, внуртиобъектовому режиму, защите окружающей среды, бережному использованию имущества Заказчика, а также своевременности выполнения работ/работ.

**6.3.** Заказчик имеет право требовать замену любого работника Исполнителя без предоставления объяснений в срок 5 календарных дней. Данное право осуществляется без выставления Заказчику дополнительной платы за такую замену.

**6.4.** Исполнитель гарантирует, что его персонал, привлекаемый к выполнению Работ, принят на работу в полном соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

**6.5.** Исполнитель самостоятельно организует работу своего персонала, в том числе, в соответствии с требованиями и должностями, а также самостоятельно обеспечивает персонал современным инструментами, для выполнения работ: (электрическая отвёртка, аккумуляторный шуруповерт, перфоратор и др. ручной инструмент).

**6.6.** В случае повторяющегося серьезных замечаний к качеству работы, болезни, травмы и телесного повреждения, неоднократного совершения действий, подвергающих опасности здоровье и жизнь работников Заказчика или других работников Исполнителя, серьёзного проступка, халатности или несоблюдения правил поведения на объекте указанных в пп.6.3. любым работником Исполнителя, последний обязуется за свой счёт заменить такого работника вне зависимости от того, поступал ли от Заказчика на это запрос или нет. Данное положение применяется также в том случае, если поведение работника Исполнителя ставит под угрозу деловую репутацию Заказчика.

**6.7.** Работники Исполнителя могут быть допущены к выполнению работ только в случаях, когда они:

- имеют подтверждающую квалификацию или аналогичный опыт выполнения работ не менее 1-го года;

- являются гражданами РФ или имеют законные основания для работы на территории РФ;

- ознакомлены с правилами нахождения на объектах Заказчика и с объектами выполнения работ;

- ознакомлены с объемом своих должностных обязанностей на объекте;

- прошли проверку знаний правил технической эксплуатации оборудования;

- прошли инструктаж и проверку знаний правил охраны труда и техники безопасности

- прошли инструктаж и проверку знаний правил противопожарной безопасности.

Работники Исполнителя, не отвечающие одному из вышеуказанных требований, к выполнению работ на объектах Заказчика не допускаются.

**6.8.** Исполнитель следит за тем, чтобы весь персонал, привлеченный для выполнения работ соответствовал требованиям п.9.2 Приглашения и п. 6.4. настоящего ТЗ Доказательства предоставляются Заказчику до прибытия персонала Исполнителя на объекты выполнения работ.

**6.9.** Исполнитель организует непрерывное обучение персонала по курсам в соответствии с п 6.12.

Заказчик рассматривает обучение как ключевой элемент профессионализма персонала Исполнителя для предоставления им качественных работ и постоянного улучшения имеющихся навыков в период действия Договора.

* 1. Исполнитель самостоятельно организовывает доставку к месту выполнения работ своих работников, прохождение работниками ПЦР-тестирования, необходимых карантинных мероприятий, обеспечивать организацию их проживания, питания, медицинского обслуживания, обеспечивает работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

**6.11.** Персонал Исполнителя должен вести себя доброжелательно и корректно по отношению к работникам Заказчика.

**6.12.** Обучение персонала Исполнителя предусматривает в течение срока действия Договора теоретические и практические занятия с проверкой знаний в конце учебного курса, включая:

- требования договора;

- правила поведения на объектах Заказчика;

- правила обслуживания работников Заказчика;

- правила переноса грузов;

- требования к пожарной безопасности;

- порядок действия в чрезвычайных ситуациях;

- порядок оказания доврачебной помощи;

- порядок работы с различным оборудованием /инструментами / инвентарем;

- требования к экологической безопасности;

**6.13**.Полное обеспечение персонала и расходы Исполнителя, привлеченного для работ по договору, включая: доставку персонала, в соответствии с условиями Договора, затраты на логистику, обеспечение персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (гарантировать обеспечение наличия на спецодежде персонала Исполнителя и привлекаемых третьих лиц, отличительных эмблем с надписью с наименованием организации Исполнителя), социальные, страховые выплаты и прочие выплаты обеспечиваются Исполнителем и за его счет.

**6.14.** Предоставлять Заказчику список персонала Исполнителя с указанием персональных данных для обеспечения соблюдения пропускного режима на Объекте Заказчика.

**6.15.** Питание персонала Исполнитель может осуществлять в столовой Заказчика, за счет Исполнителя с предварительным согласованием по численности.

*\*Справочно: лимит на питание персонала Заказчика в столовых Быстринского ГОК составляет 926,6* *рублей на человека в сутки.*

**6.16.** Проживание персонала Исполнителя осуществляется за счет Исполнителя.

*\*Справочно: стоимости койко-мест во временном жилом комплексе «Альфа», расположенном на территории базы ООО «Востокгеология»:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование* | *Стоимость за сутки в руб. без НДС* |
| *1* | *Проживание в 1-ом номере* | *3232,92* |
| *2* | *Проживание в 2-ом номере* | *1664,72* |
| *3* | *Проживание в 3-х местном номере* | *1074,52* |
| *4* | *Проживание в 4-х местном номере* | *821,13* |

При наличии свободных мест, проживание возможно организовать в общежитии вахтового поселка «Таежный» расположенном на территории Быстринского ГОКа, за счет Исполнителя по дополнительному Договору.

**6.17.** Доставка персонала Исполнителя к месту выполнения работ и внутри площадки Быстринского ГОК осуществляется силами Исполнителя и за счет Исполнителя.

Заказчик не обеспечивает автотранспортом Исполнителя для собственных нужд, доставки персонала Исполнителя до складских помещений / обратно, до места проживания / обратно. В период выполнения работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение установленных в группе компаний «Норильский никель», ООО «ГРК «Быстринское», а также государственных норм промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, в том числе пропускного и внутриобъектного режима на производственной площадке Быстринского ГОК как персоналом Исполнителя, так и персоналом привлекаемых организаций.

**6.18.** Работы по ТО и Р считаются выполненными при принятии их Заказчиком и подписания акта выполненных работ.

**7. Перечень работ:**

* Выполнение ТО в соответствии с указанным в руководстве по эксплуатации оборудования и перечнем работ, согласно п.4 Технического задания;
* Выполнение необходимого ремонта оборудования в случае его выхода из строя;

**8. Требования к выполнению работ:**

Техническим заданием предусматривается техническое обслуживание и ремонт 47 спортивных тренажеров и электронных систем в тренажерном зале физкультурно-оздоровительного комплекса, согласно перечню оборудования (Приложение № 1 к техническому заданию).

Подрядчик обязуется отправлять специалиста в сроки, указанные в п. 4 Технического задания для выполнения ТО в соответствии с указанным в руководстве по эксплуатации Оборудования перечнем работ. Производить необходимый ремонт Оборудования в случае его выхода из строя во время действия настоящего Договора (не включая стоимости необходимых запасных частей).

Если Оборудование находится на гарантии, гарантия на проводимые работы и заменяемые в случае ремонта части Оборудования сохраняется до окончания гарантийного срока. Во всех остальных случаях гарантийный срок на проводимые работы и заменяемые в случае ремонта части Оборудования – 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёма работ.

Гарантия не распространяется на случаи использования Оборудования с нарушениями инструкции по эксплуатации на данное оборудование, а также ремонта или модификации Оборудования.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части, такие как обивка, тросы и т.п.

# **Требования пропускного режима:**

**9.1.** До даты начала выполнения работ на территории Заказчика Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком списки Персонала Исполнителя. Исполнитель передает Заказчику списки вместе с копиями удостоверений личности (паспортов), разрешениями на привлечение иностранных рабочих, копиями миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации для иностранных рабочих, с соблюдением требований о защите персональных данных в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Кроме того, Исполнитель указывает сроки и время выполнения работ/оказания работ, для выполнения/оказания которых необходимо нахождение Персонала Исполнителя на территории Заказчика.

Списки Персонала Исполнителя должны содержать сведения о Персонале, в частности:

- ФИО;

- должность;

- контактные номер телефона и адрес электронной почты;

- часть выполняемых конкретным работником работ.

**9.2.** Заказчик обязан рассмотреть, согласовать списки Персонала, оформить пропуска/допуски для прохода/проезда на территорию/объекты Заказчика в течение 1 (одного) рабочих дней (для иностранных граждан – 2 (двух) календарных дней)[[1]](#footnote-2) с даты получения списков от Исполнителя. О результатах рассмотрения Заказчик уведомляет Исполнителя.

Заказчик имеет право не согласовывать представленные Исполнителем списки Персонала в отношении лиц, которые:

- ранее привлекались к уголовной либо административной ответственности за хищение;

- находятся под следствием за совершение уголовно наказуемого деяния;

- числятся в штате Заказчика или в штате его структурных подразделений;

- ранее работали у Заказчика или в структурных подразделениях Заказчика и имели взыскания за нарушения трудовой и производственной дисциплины, были уволены за нарушение трудовой дисциплины, правил промышленной безопасности или по иным основаниям, связанным с утратой доверия.

О наличии указанных обстоятельств Исполнитель должен сделать отметку в подаваемых Заказчику списках.

**9.3.** Заказчик исключает вышеуказанных лиц из представленного Исполнителем на согласование списка Персонала и возвращает его Исполнителю. После чего Исполнитель обязан внести в этот список соответствующие корректировки и направить его Заказчику на пересогласование в порядке согласно п. 9.2 настоящего раздела, без изменения сроков выполнения работ по Договору.

Предоставляемый Исполнителем на пересогласование список Персонала может быть представлен Заказчику по частям: список Персонала в отношении лиц, ранее допущенных Заказчиком к работам, и отдельный список в отношении новых лиц, заменивших в предыдущем списке Персонала тех, кто был исключен Заказчиком.

**9.4.** В случае замены работника в списке Персонала в течение срока действия Договора Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком замену не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты планируемого выхода нового работника.

**9.5.** Несоблюдение Исполнителем условий п. 9.1-9.4 является существенным нарушением и предоставляет Заказчику право:

- отказать в допуске работающему на стороне Исполнителя Персоналу на территорию Заказчика, что не снимает с Исполнителя ответственности за задержку выполнения работ в связи с данным обстоятельством;

**9.6.** При выполнении работ, Исполнитель и привлеченные им третьи лица (соисполнители) обязуются соблюдать требования действующих локальных актов Заказчика об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика. Исполнитель до заключения Договора ознакомился с указанными документами и получил их копии.

Исполнитель обязан до начала выполнения работ ознакомить своих работников с Положением и инструкциями Заказчика об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика.

**9.7.** Требования настоящего раздела распространяются в том числе и на персонал привлекаемых Исполнителем третьих лиц для выполнения работ на территории Заказчика.

1. **Требования к оформлению технико–коммерческого предложения**
   1. Совместно с технико-коммерческим предложением необходимо отразить и предоставить следующую информацию:

- Общую стоимость ремонта спортивного оборудования, согласно Приложения №2 к Техническому заданию, а также стоимость двухразового ТО спортивного оборудования, с разбивкой за каждый выезд специалиста (ов) отдельно.

* Референс-лист, подтверждающий опыт выполнения работ по ремонту и обслуживанию эксклюзивного спортивного оборудования на территории РФ, не менее 3-х лет.
* Сертификат официального дистрибьютера.
* Перечень современного используемого инструмента и технологического оборудования по ремонту и обслуживанию спортивных тренажеров, а также перечень материалов с описанием технологических характеристик и мощностей с предоставлением сертификатов соответствий.
* Перечень сертификатов, свидетельств, подтверждающих квалификацию персонала выполнение технологического обслуживание и ремонту спортивных тренажеров и оборудования.
* В технико-коммерческом предложении, для возможности выдачи Заказчиком разовых заданий, должны быть представлены расчеты по каждому виду деятельности для объекта Заказчика, согласно Приложения №1 Технического задания «Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту».

Перечень приложений:

Приложение №1 - Характеристики оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Характеристики оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту:

**1. Дорожка беговая Excite серия 600**

|  |  |
| --- | --- |
| Дорожка беговая Excite серия 600 - 2шт. | |
| Описание | Аккумулятор 200-240V-CE,  Считыватель: QR+NFC+TGS+iPhone/iPad(BT)+USB, Дисплей: Unity 3.0, Рама: антрацит, Обивка: Не применяется, Кожухи: черный,  ТВ: DVB-T/T2/C/C2+ISDB-Tb+IPTV, |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией. Руководство по эксплуатации, паспорт -2шт. |
| Габариты | 2100 x 859 x 1481 мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес нетто | 164 кг. |
| Каталожный номер | DEK6EUTAN00BT00E |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**2.** **Дорожка беговая SKILLMILL Connect**

|  |  |
| --- | --- |
| Дорожка беговая SKILLMILL Connect -1шт. | |
| Описание | Сенсорный экран UNITY™ 19." 10-дюймовая консоль Skillrun TX 500. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией. Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1850 x 870 x 1680 мм (Д\*Ш\*В) |
| Максимальный вес | 220 кг. |
| Диапазон скорости (при любом основном питании) | 0.2-30 km/h (0.1-18.6 mph) |
| Максимальное сопротивление | 1700 watts @ 10.0 km/h (6.25 mph)  [Max. Resistance increases with speed] |
| Диапазон наклона полотна | -3% / +25% |
| Требования к электропитанию | 200-240 Vac (“E” version); 90-240 Vac (“A” version); One dedicated 16A socket each machine |
| Каталожный номер | DJK03DTAN00EANR1 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**3. Велоэргометр BIKE Excite 1000 P UNITY**

|  |  |
| --- | --- |
| Велоэргометр BIKE Excite 1000 P UNITY -1шт. | |
| Описание | Аккумулятор: Powered;  Считыватель: QR+NFC+TGS+iPhone/iPad(BT)+USB, Дисплей: Unity 3.0; Рама: антрацит;  Обивка: черный; Кожухи: черный;  ТВ: DVB-T/T2/C/C2+ISDB-b+IPTV.Excite® collection предлагает кардиотренировки на полностью интегрированном оборудовании Новые UNITY™ 3.0 и ТВ-консоль. Серия Bike укомплектована новым интерфейсом UNITY™ 3.0. Наклон педали на 10 градусов в направлении пользователя. Интерактивная функция контроля пульса с использованием сенсорных датчиков для рук. Двойной сенсорный датчик для рук, телеметрический ремень |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Общее количество программ | 18-Быстрый старт, режим (время; расстояние; калории), постоянная ЧСС, профили (6 заданных), «создайте свою программу», тренировочная зона, снижение веса, Hi-Low blocks, Hills, Cross Training. Burnout |
| Подключение к платформе mywellness® | Считывателем ключа, с использованием энергосберегающей технологии Bluetooth®, сканированием QR-кода и NFC (RFID) |
| Каталожный номер | DEC83UTANNABT00E |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**4**. **Горизонтальный велотренажер Excite 1000 UNITY**

|  |  |
| --- | --- |
| Горизонтальный велотренажер Excite 1000 UNITY -1шт. | |
| Описание | Аккумулятор: Powered;  Считыватель: QR+NFC+TGS+iPhone/iPad(BT)+USB, Дисплей: Unity 3.0; Рама: антрацит;  Обивка: черный; Кожухи: черный;  ТВ: DVB-T/T2/C/C2+ISDB-Tb+IPTV, |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Подключение к платформе mywellness® | Считывателем ключа, с использованием энергосберегающей технологии Bluetooth®, сканированием QR-кода и NFC (RFID) |
| Каталожный номер | DED83UTANNABT00E |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**5. Кардиотренажер VARIO Excite 1000 P UNITY**

|  |  |
| --- | --- |
| Кардиотренажер VARIO Excite 1000 P UNITY-1шт. | |
| Описание | Аккумулятор:Powered;  Считыватель: QR+NFC+TGS+iPhone/iPad(BT)+USB, Дисплей: Unity 3.0; Рама: антрацит; Обивка: Не применяется, Кожухи: черный,  ТВ: DVB-T/T2/C/C2+ISDB-Tb+IPTV. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1940 x 730 x 1700 mm. (Д\*Ш\*В) |
| Подключение к платформе mywellness® | Через считыватель ключей, Bluetooth, код QR и RFID |
| Высота шага | 170 mm |
| Общее количество программ | 17 - Быстрый старт, режимы (время; расстояние; калории), постоянная ЧСС, профили (6 заданных), «создайте свое», тренировочная зона, снижение веса, Hi-Low blocks, Hills, Cross Training. |
| HR-мониторинг | Двойные сенсорные датчики для рук, телеметрия. |
| Мин. - макс. шаг | 0-830 mm |
| Мин. высота педали от пола | 270 mm |
| Каталожный номер | DEF83UTAN00BT00S |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**6.** **Велотренажер SKILLBIKE**

|  |  |
| --- | --- |
| Велотренажер SKILLBIKE - 1шт. | |
| Описание | Велотренажер с настоящей коробкой передач. Встроенная 7-дюймовая интегрированная консоль выводит на LCD-экран все параметры для мониторинга в реальном времени. Технологии PEDAL PRINTING™ |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1545 x 638 x 1301 mm. (Д\*Ш\*В) |
| ВЕС | 55кг. |
| Транспортные колеса | 2 |
| Система сопротивления | Магнитная: 4 постоянных магнита из неодима |
| Каталожный номер | DJC03CAAN02EANRE |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**7. Кардиотренажер SYNCHRO EXCITE 1000 P UNITY**

|  |  |
| --- | --- |
| Кардиотренажер SYNCHRO EXCITE 1000 P UNITY - 1шт. | |
| Описание | Аккумулятор:Powered;Считыватель: QR+NFC+TGS+iPhone/iPad(BT)+USB, Дисплей: Unity 3.0;Рама: антрацит; Обивка: Не применяется, Кожухи: черный,  ТВ:DVB-T/T2/C/C2+ISDB-Tb+IPTV. Эргономичные рукоятки |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 2040 x 730 x 1600 mm. (Д\*Ш\*В) |
| Подключение к платформе mywellness® | Через считыватель ключей, Bluetooth, код QR и RFID |
| Общее количество программ | 17 - Быстрый старт, режимы (время; расстояние; калории), постоянная ЧСС, профили (6 заданных), «создайте свое», тренировочная зона, снижение веса, Hi-Low blocks, Hills, Cross Training. |
| Напряжение при 120 шаг/мин | 30-500 (Watts) |
| Макс. Вес. | 180кг. |
| Каталожный номер | DE583UTAN00BT00E |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**8. Дорожка беговая SKILLRUN UNITY 7000**

|  |  |
| --- | --- |
| Дорожка беговая SKILLRUN UNITY 7000 - 1шт. | |
| Описание | Сенсорный экран UNITY™ 19". Интерфейс Bootcamp. Считыватель: QR+NFC+TGS+iPhone/iPad(BT)+USB, Дисплей: Unity 3.0;Рама: антрацит; Обивка: Не применяется, Кожухи: черный. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1850 x 870 x 1680 mm(Д\*Ш\*В) |
| Диапазон скорости (при любом основном питании) | 0.2-30 km/h |
| Требования к электропитанию | 200-240 Vac (“E” version); 90-240 Vac (“A” version);One dedicated 16A socket each machine |
| Диапазон наклона | -3% / +25% |
| Максимальное сопротивление | 1700 watts @ 10.0 km/h (6.25 mph)  [Max. Resistance increases with speed] |
| Макс. Вес. | 220кг. |
| Каталожный номер | DJJAEUATAN00EA0S |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**9.** **Группа велотренажеров** **GROUP CYCLE ANT+Yellow**

|  |  |
| --- | --- |
| Группа велотренажеров GROUP CYCLE ANT+Yellow – 8 шт. | |
| Описание | Тренажер позволяет переключаться между 20 уровнями сопротивления, шаг составляет 45°. Электроэнергия генерируется движением педалей. ЖК-дисплей имеет светодиодную подсветку. Считывание частоты сердечных сокращений, осуществляемое нагрудным пульсометром.  Система Управления: Ремень, 8.00 x 2,280.00  Предохранительная муфта: Не применяется,  Расположение: World, Сертификация: Не  применяется, Рама: Жёлтый, Сидение: Вело Модель  2, Кожухи: Чёрный, Упаковка: World Wide (ANT+) |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -8шт. |
| Габариты | 1171мм x589мм x1047мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 67кг. |
| Каталожный номер | D92CBNE0-DL02NRA |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**10.** **Интерактивный терминал** **UNITY SELF** **EXCITE НDMI**

|  |  |
| --- | --- |
| Интерактивный терминал UNITY SELF EXCITE НDMI - 2шт. | |
| Описание | Интерактивный терминал для регистрации тренировочного процесса, загружающий через сеть Wi-fi результаты тренировок. Диагональ экрана 10- дюймов. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -2шт. |
| Каталожный номер | E0202V16-ANS |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**11. Велотренажер** **GROUP CYCLE ANT+Grey**

|  |  |
| --- | --- |
| Велотренажер GROUP CYCLE ANT+Grey - 1шт. | |
| Описание | Group Cycle имеет черный картер, цвет рамы светло-серым. Железная рама имеет водонепроницаемое, устойчивое к контактным повреждениям покрытие.  Велотренажёр оснащен двумя колесами и требует минимального наклона для перемещения. Тренажер позволяет переключаться между 20 уровнями сопротивления, шаг составляет 45°. Электроэнергия генерируется движением педалей. Пользователи могут войти в консоль, сканируя QR-код, используя технологии Bluetooth Smart или NFC. ЖК-дисплей имеет светодиодную подсветку. Сенсорный экран упрощает и ускоряет замену элементов без остановки занятия. Выходная мощность (n Вт и точность +/- 2%), потребление килокалорий, скорость-данные отслеживаемы Wi-fi-консолью. Считывание частоты сердечных сокращений, осуществляемое нагрудным пульсометром. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт - 1шт. |
| Габариты | 1171мм x589мм x1047мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 67кг. |
| Каталожный номер | D92CBNE0-DМ02NRA |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**12. Функциональная рама OMNIA 8 и OMNIA 8 GROUP PACK**

|  |  |
| --- | --- |
| Функциональная рама OMNIA 8 и OMNIA 8 GROUP PACK - 2 шт. | |
| Описание | OMNIA8 предназначена для занятий в группах численностью до восьми пользователей в хорошо организованном пространствеплощадью36м2.Рама: антрацит, пластик: черный.  К оборудованию прилагается большое количество инструментов, набор комплектующих и аксессуаров. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -2шт. |
| Габариты | 2403мм x1444мм x2333мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 255кг. |
| Каталожный номер | OMNIA 8 – MJ05E-ANNRNRE;  OMNIA8 GROUP PACK – A0000715-ANGZE |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**13. Интегрированная платформа** **Half Rack**

|  |  |
| --- | --- |
| Интегрированная платформа - 1шт. | |
| Описание | Для установки в стойку OLYMPIC Half Rack; Многослойная конструкция толщиной 70 мм;Рамчатая стальная окантовка, он имеет многослойную конструкцию, увенчанную лидирующей в отрасли плиткой DuraTRAIN 32 мм - в результате всесторонних испытаний, разработки и запатентованного трехступенчатого процесса литья под давлением. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Каталожный номер | A0000761-NB |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**14.** **Сгибание ног** **Prone Leg Curl**

|  |  |
| --- | --- |
| Сгибание ног Prone Leg Curl - 1шт. | |
| Описание | Дисплей: UnityMini; Рама: Антрацит; Обивка: Graphite Grey; Защитный корпус: Grafite. Prone Leg Curl |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Каталожный номер | MNUPNC1CAN2RAN10 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**15. Тренажер для мышц груди Selection 900 - Pectoral**

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер для мышц груди Selection 900 – Pectoral - 1шт. | |
| Описание | Тренажер Pectoral Дисплей: UnityMini; Рама: Антрацит; Обивка:Graphite Grey; Защитный корпус: Grafite . |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1315мм x1386мм x1485мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 304 кг. |
| Каталожный номер | MNTPNC1CAN2RAN10 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**16. Тренажер Selection LEG Excite 900**

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер Selection LEG Excite 900 – 1 шт. | |
| Описание | Дисплей: UnityMini; Рама: Антрацит; Обивка: Graphite Grey; Защитный корпус: Grafite. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1095мм x1133мм x1375мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 293 кг. |
| Каталожный номер | MNJPNC1CAN2RAN10 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**17. Тренажер ABDUCTOR 900**

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер ABDUCTOR 900 – 1 шт. | |
| Описание | Дисплей: UnityMini; Рама: Антрацит; Обивка: Graphite Grey; Защитный корпус: Grafite. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1438мм x1097мм x1375мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 208кг. |
| Каталожный номер | MNPPNC1NAN2RAN10 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**18. Тренажер LEG PRESS 900**

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер LEG PRESS 900 – 1 шт. | |
| Описание | Дисплей: UnityMini; Рама: Антрацит; Обивка: Graphite Grey; Защитный корпус:Grafite. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 2083мм x1225мм x1950мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 638кг. |
| Каталожный номер | MNAPNC1NAN2RAN10 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**19. Тренажер Low ROW 900**

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер Low ROW90 0- 1 шт. | |
| Описание | Дисплей: UnityMini; Рама: Антрацит; Обивка: Graphite Grey; Защитный корпус: Grafite. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1420мм x1185мм x1375мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 268кг. |
| Каталожный номер | MNHPNC1CAN2RAN10 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**20. Тренажер Selection 900 Abdominal Crunch**

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер Selection 900 Abdominal Crunch – 1 шт. | |
| Описание | Тренажер Abdominal Crunch Дисплей: UnityMini; Рама: Антрацит; Обивка: Graphite Grey ; Защитный корпус: Grafite. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1280мм x1050мм x1485мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 213кг. |
| Каталожный номер | MNBPNC1CAN2RAN10 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**21. Тренажер Selection 900 Adductor**

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер Selection 900 Adductor – 1 шт. | |
| Описание | Тренажер Adductor. Дисплей: UnityMini; Рама: Антрацит; Обивка: Graphite Grey ; Защитный корпус: Grafite. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1421мм x850мм x1195мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 208кг. |
| Каталожный номер | MNQPNC1NAN2RAN10 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**22. Гребной тренажер SKILLROW**

|  |  |
| --- | --- |
| Гребной тренажер SKILLROW - 2 шт. | |
| Описание | Выравнивание ступни: 1  Отгрузочный вес: 6 кг (167 lbs)  Степень защиты: IP55  Клавиатура: Емкостная сенсорная клавиатура с подсветкой  Уровни сопротивления: Режим гребли с учетом сопротивления воздуха – 10 уровней, дополнительный силовой режим – 3 уровня |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -2шт. |
| Тип консоли | ЖК-экран 7” с подсветкой |
| Отслеживание тренировок mywellness® | Через профессиональное приложение SKILLROW™ и TEAMBEATS™ и через приложения mywellness® и SKILLROW™ для пользователя. |
| Подключение к платформе mywellness | Вход пользователя в систему с использованием Bluetooth® Smart, Technogym key, mywellness® band, NFC, QR-кода |
| Габариты | 2435мм x629мм x1280мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 61кг. |
| Каталожный номер | DJR0NDTANEAEANR1 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**23. Тренажер гравитрон Selection**

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер гравитрон Selection – 1 шт. | |
| Описание | Рама: Антрацит; Обивка: Graphite Grey ;Защитный корпус:Grafite. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Каталожный номер | MB910N0-ANV0GGGK |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**24. Блоковый тренажер CABLE STATIONS CONNECTOR**

|  |  |
| --- | --- |
| Блоковый тренажер CABLE STATIONS CONNECTOR – 1 шт. | |
| Описание | Стэк Oбщий: + 130Kg, Дополнительный вес: Smart Pin - нет, Isocontrol: Isocontrol - нет, Рама: Антрацит, Обивка: Чёрный, Пластик: Серый, Упаковка: Европейская упаковка - Кг |
| В комплекте | Комплектующие для сборки, в соответствии с заводской комплектацией.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1791 мм x 3699 мм x 2408 мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 633 кг. |
| Каталожный номер | MB87CN0-ANV0GG0K |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**25. Регулируемая скамья ADJUSTABLE BENCH**

|  |  |
| --- | --- |
| Регулируемая скамья ADJUSTABLE BENCH - 4 шт. | |
| Описание | 8 положений спинки; 3 положения сиденья; встроенные колесики; встроенная рукоятка.  Может использоваться со стойками Olympic Half Rack и Power Rack. |
| Габариты | 1318 мм x 510 мм x 1328мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 59 кг. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки.  Руководство по эксплуатации, паспорт -4шт. |
| Каталожный номер | PG04-NBV000 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**26. Наклонная скамья LOWER BACK BENCH**

|  |  |
| --- | --- |
| Наклонная скамья LOWER BACK BENCH - 2 шт. | |
| Описание | Высота подушки имеет 9 разных положений. Регулировка подкладки по высоте; 2 встроенных держателя дисков, широкая подножка. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки.  Руководство по эксплуатации, паспорт -2шт. |
| Габариты | 920 мм x 760 мм x 1192 мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 57 кг. |
| Каталожный номер | PG05-NBV000 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**27. Скамья OLYMPIC INCLINE BENCH**

|  |  |
| --- | --- |
| Скамья OLYMPIC INCLINE BENCH – 1 шт. | |
| Описание | Соответствие стандартам Международной ассоциации пауэрлифтинга, подножка для пользователя, платформа для страхующего, предохранительные крюки. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1604 мм x 1844 мм x 1254 мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 103 кг. |
| Каталожный номер | PG01-NBV000 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**28. Тренажер Multipower**

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер Multipower – 1 шт. | |
| Описание | Мультистанция для силовых тренировок со свободными весами и фиксированной траекторией движения. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1380 мм x 2097 мм x 2221 мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 185 кг. |
| Каталожный номер | MB82NN0-AN00GG00 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

**29. Тренажер Selection 900 - Abdominal Crunch**

|  |  |
| --- | --- |
| Тренажер Selection 900 - Abdominal Crunch – 1 шт. | |
| Описание | Предназначен для проработки мышц брюшного пресса. Он обеспечивает эффективную и безопасную тренировку в положении сидя и защищает спину. Максимальный весовой стек 95 кг. |
| В комплекте | Комплектующие для сборки.  Руководство по эксплуатации, паспорт -1шт. |
| Габариты | 1280 мм x 1050 мм x 1485 мм (Д\*Ш\*В) |
| Вес | 213 кг. |
| Каталожный номер | PG03-NBV000 |
| Страна изготовления | Technogym,Италия |

1. Сроки не должны противоречить требованиям нормативно-методических документов Компании / РОКС НН, регламентирующих пропускной режим.

   Сроки выполнения работ/оказания работ должны учитывать установленные настоящим разделом сроки согласования персонала Исполнителя и оформления пропусков. [↑](#footnote-ref-2)