**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по техническому обслуживанию

гидромолота Thunderbolt 1500 S3 VDD01 и маслостанции Thunderbolt

обогатительной фабрики ООО «ГРК «Быстринское»

Чита 2024 г.

1. **Вводная часть**

**1.1. Наименование услуг**

В рамках проводимого конкурса ООО «ГРК «Быстринское» предлагает осуществить услуги по сервисному сопровождению следующего основного оборудования обогатительной фабрики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Кол-во** |
| 1 | Гидромолот Thunderbolt 1500 S3 VDD01 | 2 |
| 2 | Маслостанция Thunderbolt Power Pack | 2 |

**1.2. Место нахождения**

Быстринский ГОК территориально расположен в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края в 25 км юго-восточнее села Газимурский Завод. Удаленность от административного центра 550 км (200 км по трассе Чита-Хабаровск, 350 км улучшенная грунтовая дорога). Движение автотранспорта по ней возможно круглогодично, в весенне-летний период возможно ограничение движения большегрузной техники по грунтовой дороге.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Приисковая» составляет 200 км (150 км грунтовой и 50 км асфальтированной дороги). Также осуществляется рабочее движение по железной дороге от станции «Борзя» до станции «Газимурский завод».

**1.3. Термины и определения**

В настоящем техническом задании используются следующие термины и определения:

**Заказчик:** сторона договора подряда, которая дает задание подрядчику на выполнение определенной работы, обязуется принять результат работы и оплатить его.

**Исполнитель:** юридическое лицо, осуществляющее сервисное сопровождение, на основании заключенного договора.

**Оборудование:** оборудование обогатительной фабрики, указанное в пункте 1.1, принадлежащие ООО «ГРК «Быстринское».

**Услуга:** комплекс действий, направленных на техническое обслуживание Гидромолота Thunderbolt 1500 S3 VDD01 и маслостанции Thunderbolt Обогатительной фабрики ООО «ГРК «Быстринское».

1. **Услуги и требования к их оказанию**

**2.1. Объем оказываемых услуг**

2.1.1. Исполнитель обеспечивает выполнение работ по техническому обслуживанию молота Thunderbolt 1500 S3 VDD01 и маслостанции Thunderbolt.

**2.2. Порядок оказания услуги**

2.2.1 Техническое обслуживание молота THUNDERBOLT 1500 SP и маслостанции Thunderbolt включают в себя:

Молот Thunderbolt 1500 SP:

- Выполнить диагностику молота;

- Произвести дефектовку оборудования;

- Выполнить замену запасных частей из комплекта по обслуживанию для молота Thunderbolt 1500 (арт. 12R3997);

-Выполнить пуско-наладочные работы комплекса «гидромолот-маслостанция»;

Маслостанция Thunderbolt Power Pack:

- Выполнить диагностику маслостанции;

- Произвести дефектовку оборудования;

- Выполнить замену запасных частей из комплекта по обслуживанию для маслостанции Thunderbolt Power Pack (арт. 10104629).

-Выполнить пуско-наладочные работы комплекса «гидромолот- маслостанция».

2.2.2. Исполнитель оказывает выездной сервис по заявке Заказчика (заявка направляется на e-mail Исполнителя). Срок реагирования не должен превышать 10 календарных дней для выполнения плановых работ и 5 календарных дней для аварийных работ.

* + 1. Комплекты по обслуживанию для молота Thunderbolt и маслостанции Thunderbolt Power Pack предоставляются Исполнителем и не должен превышать 4 месяцев с даты проведения диагностики оборудования и подписания дефектной ведомости.

**2.3. Начало оказания Услуги**

Начало оказания услуг по обслуживаниюоборудования – с момента подписания Договора по графику, согласованному Сторонами.

1. **Режим оказания Услуги**

**3.1.** Вызов специалистов Исполнителя осуществляется по требованию Заказчика посредством электронной почты. Постоянное присутствие представителей Исполнителя на площадке Заказчика не требуется.

1. **Условия взаимодействия Заказчика и Исполнителя**

**4.1.** Питание персонала Исполнитель может осуществлять в столовой Заказчика за счет Исполнителя. Справочно: лимит на питание персонала Заказчика в столовых Быстринского ГОК составляет 926,6 рублей на человека в сутки.

**4.2.** Проживание персонала Исполнителя по согласованию с Заказчиком возможно организовать в вахтовом поселке по отдельному договору за счет подрядчика.

**4.3.** Обеспечение персонала Исполнителя спецодеждой и средствами индивидуальной защиты осуществляет Исполнитель за свой счет.

**4.4.** В период выполнения работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение установленных в группе компаний «Норильский никель», ООО «ГРК «Быстринское», а также государственных норм промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, в том числе пропускного и внутриобъектного режима на производственной площадке Быстринского ГОК как персоналом Исполнителя, так и персоналом привлекаемых организаций.

1. **Срок действия договора**

**5.1.** Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию заключается на период с даты заключения договора по 31.12.2025г.