
****

**Техническое задание**

**по обустройству сварочных постов на жд.станции.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Общие данные** | |
| 1.1 | Наименование организации | Быстринский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 1.2 | Место провидения работ | Забайкальский край, c. Газимурский Завод, железнодорожная станция Газимурский Завод. |
| 1.3 | Виды выполняемых работ | Разработка траншеи, укладки кабеля, монтаж соединительных муфт ПСТБ В70 на 120, монтаж наконечников медных лужёных, монтаж распределительного шкафа |
| 1.4 | Оплата выполненных работ | Форма оплаты безналичный расчет, на расчетный счет исполнителя. Условия оплаты: без аванса, по факту подписанных актов выполненных работ. |
| 1.5 | Срок производства работ | с 07.07.2025 по 31.07.2025 |
| **2** | **Требования** | |
| 2.1 | Объём работ | * Разработка траншеи глубина 1м., ширина 0.3м, протяжённость 1100м. * Разработка траншеи глубина 0,5м., ширина 0,3м, протяжённость 300м. * Укладка кабеля 4\*25 КГХЛ, 100 м. * Укладка кабеля 3\*4 КГХЛ, 200 м. * Укладка кабеля АВВГ 95\*4-700м. * Монтаж соединительных муфт ПСТБ В 70 на 120мм- 4шт. * Монтаж наконечников: d-95mm- 10шт., d-25mm-26шт., d-4mm-40шт, d-50mm-10шт. * Монтаж распределительных шкафов -8 шт. * Монтаж автоматов – 10 шт. * Монтаж контура заземления. * Монтаж концевых муфт 95\*4, 2 шт. * Укладка сигнальной ленты по нормативам 700м. * Монтаж выпрямителя сварочного ВДМ-1202м (или аналогичного). * Монтаж реостата балластного РБ-302 |
| 2.2 | Требование к поставке материалов и оборудования | Материалы согласно п 2.1. Технического задания для проведения работ предоставляется со стороны заказчика. |
| 2.3 | Очистка строительной площадки | Подрядчик обязан немедленно убрать/удалить со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные здания и сооружения, которые больше не требуются для производства работ. |
| 2.4 | Требования по предоставлению сметы на выполняемый объём работ | Не требуется |
| **3** | **Требование к исполнителю** | |
| 3.1 | Наличие необходимых допусков разрешений | В соответствии с законодательством РФ |
| 3.2 | Характеристика подрядной организации | Персонал подрядчика, должен быть аттестован в соответствии с требованиями правил и инструкций по техники безопасности |
| **4** | **Гарантийный срок** | |
| 4.1 |  | Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 6 месяцев с даты приемки работ.  Приемка качества выполненных работ и объёма, осуществляется после предъявления актов выполненных работ |