|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор департамента по экологической безопасности Кольской площадки |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Курбатов  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 16ДЭБ от 07.04.2025**

**Подготовка территорий (завоз плодородного грунта) с планировкой плодородным грунтом территорий АО «Кольская ГМК» пл. Мончегорск для последующего озеленения путем посева смеси трав, пригодных для Мурманского региона и создания травяного покрова.**

1. **Назначение**: ликвидация техногенного воздействия на территориях промплощадок для их дальнейшего озеленения.

Место выполнения работ,

пл. Мончегорск - **потребность 3000 м3** для формирования в 2025 г насыпного плодородного слоя, включая планировку грунта в объеме **2,0 Га** или **20 000 м2.**

**Сроки выполнения**: с даты заключения договора в течение 40 календарных дней.

1. **Требования:** Предложение от участников торгов должно содержать общую стоимость работ, включая затраты на СМР, МТР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте, а также:

- стоимость 1 м3 грунта;

- стоимость транспортировки (доставки) 1 м3 грунта на территорию промплощадок Мончегорск, в места, определенные Заказчиком, в границах, данных промплощадок;

- стоимость транспортировки (доставки) 1 м3 грунта в пределах территории промплощадки Мончегорск, в места, определенные Заказчиком, в границах, данной промплощадки;

- стоимость планировки 1 м2;

1. **Особые условия:**

3.1. Требования к качеству грунта: поставляемый грунт не должен содержать посторонних включений - камней, металла, древесины, резины и др.

3.2. Наличие документа, подтверждающего соответствие поставляемого грунта ГОСТу Р 53381 – 2009», со сроком отгрузки;

3.4. Разработка плана мобилизации персонала и техники.

3.5. Используемая в планировочных работах техника должна выполняться планировочным ковшом или отвалом.

1. **Квалификационные требования:**

В соответствии с квалификационными требованиями Приложение №2 к Приглашению.

**5. Сдача-приемка услуги производится в следующем порядке:**

**- приемка работ.** Приемка объемов грунта по количеству производится уполномоченным представителем Заказчика, с участием представителя Исполнителя, и определяется провеской автомашины на автовесовой ЦМТО в г. Мончегорск с составлением акта приема-передачи, в котором указывается количество поставляемого грунта (коэффициент пересчета принимается равным 1,1).

**6**. Режим выполнения работ: с 8.00 до 20.00 ежедневно, включая выходные дни.

- **приемка работ укрытия** земляного полотна плодородным грунтом производится представителем Заказчика – представителем управления координации реализации проектов и капитального строительства, подтверждающего качество и объем грунта, сверенного с документацией при планировке, в соответствие с выполненным этапом и с обязательным оформлением акта.

**7**. Исполнитель обязуется оформлять план мобилизации персонала и техники по образцу приложения к настоящему ТЗ.

Приложение:

План мобилизации персонала и строительной техники.

**Согласовано**

**Начальник ОЭНиР УСНДиА Ю.В. Волков**

