|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Заместитель генерального директора – директор производственного департамента  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Ю. Шаркий  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |

**Техническое задание №****247-187 ОЖТ/ТЦ-заказчик**

**на проведение капитального ремонта линейного объекта**

**нечетной стрелочной горловины ст. Фабричная АО «Кольская ГМК»**

1. **Наименование работ/услуг**: ТЦ, капитальный ремонт соединительных железнодорожных путей (485м) с заменых стрелочных переводов №№ 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327.
2. **Адрес (место) проведения работ/услуг:** Мурманская область, г. Заполярный, Транспортный цех, ст. Фабричная.
3. **Сроки выполнения работ/услуг:** С даты заключения договора (но не ранее 01.05.2025 года) по 05.10.2025г..
4. **Состав работ/услуг:** согласно ведомости дефектов № 101009867082.
5. **Обеспечение МТР:** МТР давальческие.
6. **Документация и условия:** 
   1. **Наличие тех. документации:** отсутствует.
   2. **КРЛО ж/д пути должен быть выполнен в соответствии с**:

- ПТЭ железных дорог РФ, утверждены Приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. N 250;

- техническими условиями на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО "РЖД" N 75р от 18 января 2013 г;

- нормативными документами на устройство ж.д. путей, предназначенных для движения вагонов с опасными грузами;

- иными нормативно-правовыми документами Минтранса (МПС) РФ, установленными для заявленного в техническом задании видам ремонта;

- нормативно-правовыми документами ОАО «РЖД» при отсутствии нормативов Минтранса (МПС) РФ, установленными для заявленного в техническом задании вида ремонта (по письменному согласованию с Заказчиком).

* 1. **Условия работ/услуг:**

Работа в «окна» не менее 24 часов и/или закрытых для движения (по предварительному согласованию с Заказчиком).

При выполнении работ участками Подрядчик обязан, до начала работ на следующем участке, обеспечить на отремонтированном участке пригодность его для безопасного пропуска вагонов с опасными грузами.

В ведомости дефектов предусмотрены работы по ремонту ж.д. пути, на удаленном объекте. Работы выполняются в непосредственной близости от периметра, находящегося под охраной

Работы предусматривают погрузку и транспортировку отходов (негодные шпалы, строительный мусор и пр.) на полигон промышленных отходов АО «Кольская ГМК» силами и средствами Подрядчика.

Работы предусматривают погрузку и транспортировку демонтируемой металлопродукции (снятые рельсы, подкладки и пр.) на склады АО «Кольская ГМК» силами и средствами Подрядчика.

По окончанию работ Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию, включая новый продольный профиль, план и характеристики участков отремонтированного пути, сертификаты качества и паспорта на всю продукцию.

Представитель Заказчика имеет право в любой момент удостовериться в качественном и безопасном выполнении работ. В случае выявления нарушений, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, для принятия решения по их устранению.

Заказчик имеет право остановить производство ремонтных работ в случаях нарушения технических требований выполнения капитального ремонта.

Рекомендуется выезд представителя Претендента до процедуры торгов на территорию АО «Кольская ГМК» для предварительного осмотра места проведения работ. Выезд за счет Претендента.

* 1. **Точки подключения:**

электричество - да, водоснабжение – нет.

1. **Квалификационные требования:** В соответствии с квалификационными требованиями.
2. **Особые требования/условия:**
   1. Наличие у работников организации, относящихся к категории «руководитель, специалист» документов (протокол, удостоверение), подтверждающих аттестацию в области охраны труда и промышленной безопасности:

* Общие требования охраны труда;
* Общие требования промышленной безопасности - А1;
  1. До начала работ пройти:
* Вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в департаменте промышленной безопасности по месту выполнения работ;
* Проверку знаний Положения П 138-01-2020 о применении нарядов допусков при производстве работ повышенной опасности в АО «Кольская ГМК».
  1. До начала работ пройти проверку знаний корпоративных стандартов и положений (по принадлежности):
* СТП СУОТиПБ 48200234-085-2018 «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты»;
* М 138-45-2022 Методика проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в АО «Кольская ГМК»;
* СТП СУОТиПБ [48200234-090-2023](https://pssm.nornik.ru/?type=card&cid=ALSFR-fed77f30-ddf4-44d5-a038-2befa5dd0864) Управление рисками по охране труда и промышленной безопасности;
* СТО КИСМ 121-215-2022 Система управления безопасностью дорожного движения в ПАО «ГМК «Норильский Никель»;
* СТП СУОТиПБ 48200234-092-2022 Изоляция источников энергии;
* СТП СУОТиПБ 48200234-102-2021 Работа на высоте;
* П 138-07-2023 Положение о порядке оповещения, регистрации, учета и расследования происшествий в области производственной безопасности в АО «Кольская ГМК».
  1. Для исключения случаев производственного травматизма при выполнении работ на объектах АО «Кольская ГМК», Подрядчик обязан:
* Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований стандарта СТП СУОТиПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии», а также самостоятельно закупить необходимое количество замков и бирок у сторонних изготовителей за собственные средства;
* Знать и выполнять требования Кардинальных (ключевых) правил для передела Компании, в котором выполняются работы [(https://kolagmk.ru/sustainability/social-responsibility/health-and-safety/)](file:///C:\Users\DudinVA\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YYSMZZXD\(https:\kolagmk.ru\sustainability\social-responsibility\health-and-safety\));
* Знать и выполнять требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности [(https://kolagmk.ru/sustainability/social-responsibility/health-and-safety/)](file:///C:\Users\DudinVA\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YYSMZZXD\(https:\kolagmk.ru\sustainability\social-responsibility\health-and-safety\));
* обеспечить наличие у персонала средств индивидуальной защиты по нормам Заказчика [(https://kolagmk.ru/sustainability/social-responsibility/health-and-safety/)](file:///C:\Users\DudinVA\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\YYSMZZXD\(https:\kolagmk.ru\sustainability\social-responsibility\health-and-safety\));
* на пл. Мончегорск дополнительно обеспечить каждого работника противогазом с фильтром, комбинированным ДОТ 600 А2В3Е3Р3D, а также ознакомить работников с действиями при возникновении аварии с выделением хлора (<https://kolagmk.ru/sustainability/social-responsibility/health-and-safety/>).

1. **Коммерческое предложение должно содержать:**

общую стоимость работ, включая затраты на СМР, ГСМ, командировочные и другие затраты на весь объем работ на данном объекте.

**Начальник ТУ С.В. Иванов**