**Квалификационные требования:**

1. Претендент и/или привлекаемый им субподрядчик/соисполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации:
   1. не менее одного специалиста-проектировщика в области очистки сточных вод и эксплуатации систем водоотведения **(подтверждается выпиской из штатного расписания, а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства);**

не менее одного ИТР **(подтверждается выпиской из штатного расписания, а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства)** одновременно аттестованных в области охраны труда согласно постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 **(подтверждается копиями действующих документов об аттестации)** и промышленной безопасности согласно приказу Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285 и Постановления правительства РФ от 13.01.2023 № 13 **(подтверждается копией протокола об аттестации в области ПБ, а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства):**

- общие требования охраны труда;

- А1 Общие требования промышленной безопасности.

1. Наличие у Претендента и/или привлекаемых им субподрядчиков/соисполнителей опыта выполнения работ по проведению обследования очистных сооружений за последние два года общей стоимостью от двух млн. рублей без НДС. (**подтверждается Формой №3 приложения №3 к приглашению с приложением подтверждающих документов (копии договоров и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 или иных актов, подтверждающих выполнение работ согласно договору), а в отношении опыта привлекаемого субподрядчика/соисполнителя также Формой 1а);**
2. Претендент и/или привлекаемый субподрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области **строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства** (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, объектов использования атомной энергии), согласно Градостроительного кодекса РФ с уровнем ответственности, установленным, исходя из размера взноса, внесенного в компенсационные фонды:

- возмещения вреда;

Уровень ответственности должен превышать или быть равным стоимости работ согласно ценовому предложению, указанному поставщиком в КП/ТКП на участие в закупочной процедуре. (Подтверждается письмом в свободной форме, с указанием ссылки на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций в области (строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства\*)

\*Применяется при размере обязательств Претендента свыше 10 млн. руб.

1. Претендент и/или привлекаемый им субподрядчик/соисполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора материально-технических ресурсов оборудования/техники/приспособлений необходимых для проведения комплексного обследования системы очистки хозяйственно-бытовых и производственно-ливневых сточных вод:

- электрические измерительные приборы для проверки работы электрического оборудования (не менее 1 ед.);

- гидравлические манометры для контроля давления в системах очистки (не менее 2-х ед.);

- газоанализаторы для определения содержания вредных газов (не менее 1 ед.);

- камеры для осмотра скрытых участков сооружений (не менее 1 ед.);

- ультразвуковые тестеры для проверки целостности стенок резервуаров и трубопроводов (не менее 1 ед.) **(подтверждается копиями документов, подтверждающих право собственности (паспорт/ОС-6) либо договор аренды технических средств/оборудования со сроком окончания не менее (срока окончания работ)).**

**До начала выполнения работ:**

* работники подрядной организации до начала оказания услуг пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями, установленными на территории АО «Кольская ГМК» в Департаменте промышленной безопасности по месту оказания услуг;
* соблюдение норм и правил в области охраны труда и промышленной безопасности и требований по соблюдению норм пожарной безопасности, применяемых на территории АО «Кольская ГМК», наличие необходимых квалификационных удостоверений.

**Соблюдения требований:**

* Трудового кодекса РФ ст. 223, а именно: если численность работников работодателя превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда; работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности;
* Приказа Минтранса России от 16.10.2020 № 424 (в последней редакции) «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей»;
* Трудового кодекса РФ (раздел IV, V);
* Другие нормативные документы в части организации.
* Знать и выполнять:
* знать и выполнять требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории АО «Кольская ГМК»;
* требования Методики оформления материальных пропусков на перемещение товарно-материальных ценностей по территории и за пределы промышленной площадки (№ КГМК 656-п от 21.10.2024);
* требования Положения управления подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Кольская ГМК» М КГМК 138-13-2024;
* требования Регламента проведения входного контроля транспортных средств Р 138-50-2024, приказ № КГМК/241-п от 04.04.2024, размещенные на официальном сайте АО «Кольская ГМК» по адресу: <https://www.kolagmk.ru/sustainability/social-responsibility/health-and-safety/>. Оформление пропусков на допуск работников и транспортных средств подрядной организации на территорию АО «Кольская ГМК» в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах»;
* знать и выполнять требования Кардинальных (ключевых) правил для подразделения АО «Кольская ГМК», в котором оказываются услуги;
* ответственность за достоверность представленной информации несет руководитель подрядной организации;
* обеспечить наличие квалифицированного персонала для проведения работ.

обеспечить персонал специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование;

* при возникновении аварии, ЧС или пожара подрядчик обязан сообщить об этом по телефону 8-815-36-7-90-01 в МВАСО АО «Кольская ГМК».
* пройти проверку знаний корпоративных стандартов и положений в Департаменте промышленной безопасности АО «Кольская ГМК» по месту оказания услуг:
* СТО КИСМ 121-215-2022 «Система управления безопасностью дорожного движения в ПАО «ГМК «Норильский никель»
* СТП СУОТиПБ 48200234-092-2022 «Изоляция источников энергии»
* СТП СУОТиПБ 48200234-102-2021 «Работа на высоте»
* М 138-45-2022 «Методика проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в АО «Кольская ГМК»
* Кардинальные правила безопасности АО «Кольская ГМК»
* М КГМК 138-01-2024 «Методика применения нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности в АО «Кольская ГМК»
* П 138-07-2023 «Положение о порядке оповещения, регистрации, учета и расследования происшествий в области производственной безопасности в АО «Кольская ГМК»
* СТП СУОТиПБ 48200234-090-2023 «Управление рисками по охране труда и промышленной безопасности»

Директор ДЭиУР Е.А. Курбатов

Согласовано

Начальник отдела промышленной безопасности В.В. Колесников