Приложение № 2 к Приглашению

**Квалификационные требования к контрагентам (разместить на сайте):**

1. Претендент и/или привлекаемый им субподрядчик/соисполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации:

1.1 Не менее 1 (одного) специалиста, имеющего высшее образование химического или химико-технологического направлений для выполнения очистки теплообменного оборудования. **(подтверждается выпиской из штатного расписания, копией диплома об образовании).**

1.2 Не менее (одного) ИТР **(подтверждается выпиской из штатного расписания,** **а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства) одновременно** аттестованных в области охраны труда согласно постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 **(подтверждается копиями действующих документов об аттестации) и промышленной безопасности согласно приказу Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285 и Постановления правительства РФ от 13.01.2023 № 13 (подтверждается копией протокола об аттестации в области ПБ,** **а для субподрядчиков/соисполнителей дополнительно документами, подтверждающие договорные обязательства):**

- общие требования охраны труда;

- А1 Общие требования промышленной безопасности;

1. Наличие у Претендента и/или привлекаемых им субподрядчиков/соисполнителей опыта выполнения очистки теплообменного оборудования работ за последние за последние 2 (два) года общей стоимостью от (трех миллионов) рублей без НДС. (**подтверждается Формой №3 приложения №3 к приглашению с приложением подтверждающих документов (копии договоров и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 или иных актов, подтверждающих выполнение работ согласно договору), а в отношении опыта привлекаемого субподрядчика/соисполнителя также Формой 1а);**
2. Претендент и/или привлекаемый им субподрядчик/соисполнитель должен иметь достаточное для исполнения договора материально-технических ресурсов оборудования/техники/приспособлений необходимых для проведения работ по гидродинамической и химической промывке:

- не менее 1 (одного) аппарата высокого давления производительностью 500 бар;

- не менее не менее 1 (одного) насосов производительностью 250 м3/ч

**(подтверждается копиями документов, подтверждающих право собственности (паспорт/ОС-6) либо договор аренды технических средств/оборудования со сроком окончания не менее (срока окончания работ)**

**Рекомендуется** до подачи коммерческого предложение ознакомится с оборудованием, требующим проведения очистки, провести исследования по возможности применения оборудования и реагентики Исполнителя в условиях действующего производства Заказчика.

До начала выполнения работ:

Для исключения случаев производственного травматизма при выполнении работ на объектах АО «Кольская КМК»:

1. Пройти вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в департаменте промышленной безопасности на ЦКПП «Северная» г. Мончегорск.

2. Предоставить копии приказов (распоряжений) подрядной организации о назначении ответственных лиц при производстве работ на опасных производственных объектах;

3. Пройти проверку знаний «Методики применения нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности в АО «Кольская ГМК», утвержденной приказом генерального директора АО «Кольская ГМК» от 03.06.2024 №КГМК/384-п;

Подрядная организация обязуется:

Для исключения случаев производственного травматизма при выполнении работ на объектах АО «Кольская КМК»:

1. Знать и выполнять требования Кардинальных (ключевых) правил для передела Компании, в котором выполняются работы.

2. При производстве работ знать и выполнять требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3. При производстве работ на пл. Мончегорск обеспечить работников личными противогазами и обеспечить наличие противогазов у работников при выполнении работ, ознакомить работников с действиями при возникновении аварии с выделением хлора.

4. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), при производстве работ использовать СИЗ.

5. Разработать план безопасного выполнения работ в соответствии с приложением «Ж» методики М КГМК 138-13-2024 "Методика управления подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Кольская ГМК» Приложение «Ж».

6. При возникновении аварии, ЧС или пожара подрядчик обязан сообщить об этом по телефону 8-815-36-7-90-01 в МВАСО АО «Кольская ГМК».